**OŠ DON LOVRE KATIĆA**

**OIB: 16755156769**

**Put Majdana 3**

**21210 Solin**

KLASA: 406-03/22-02/1

URBROJ: 2181-290-01/01-22-2

Solin, 05. travnja 2022. godine

|  |
| --- |
| PONUDITELJ |
|  |
|  |
|  |

PREDMET: Poziv za dostavu ponude

- Za nabavu: **Izvedba radova novog vodovodnog priključka dvorane Osnovne škole don Lovre Katića**

* redni broj nabave 1/22
* dostavlja se

Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, 120/2016. u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) za jednostavnu nabavu robe do 200.000,00, odnosno radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave, te Vam stoga, ovim putem upućujemo Poziv za dostavu ponude: Izvedba radova novog vodovodnog priključka dvorane Osnovne škole don Lovre Katića sukladno traženim uvjetima i zahtjevima iz sadržaja ovog Poziva koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

# Podaci o naručitelju

OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA

OIB: 16755156769

Put Majdana 3, 21210 Solin

tel. 021/246-810, fax.021/246-817,

Osoba za kontakt je ANĐELKA SLAVIĆ, tel. 098/567-830

E-MAIL: [ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr](mailto:ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr)

# Predmet nabave:

Izvedba radova novog vodovodnog priključka dvorane Osnovne škole don Lovre Katića.

Opis predmeta nabave raščlanjen je prema pojedinim stavkama predmeta nabave navedenima u Troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva.

Ponuditelji su u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika iz Priloga br. 2. ovog Poziva.

Ako Ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nudi roba koja očito ne zadovoljava potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave, ponuda će biti odbijena.

# Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva za nadmetanje.

# Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehničke specifikacije precizno su definirane Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva.

# Redni broj nabave:

1/22

# Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 82.854,00 kn (bez PDV-a).

# Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o nabavi radova

# Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva - Prilog 2.

# Mjesto izvođenja radova

Osnovna škola don Lovre Katića, Put Majdana 3, 21210 Solin

# Rok izvođenja radova

Od dana stupanja ugovora na snagu do 30. travnja 2022.

# Odredbe o sposobnosti ponuditelja

Traženi dokazi sposobnosti:

1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne stariju od 3 mjeseca od dana slanja ovog poziva.

2. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana od dana slanja ovog poziva. Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

3. Izjava Ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe Ponuditelja) u visini 10% okončane situacije. Izjava se može dostaviti isključivo na priloženom predlošku (obrascu) Naručitelja. Jamstvo se daje u obliku bankarske garancije (Prilog br. 3).

# Dostavljanje dokumenata kojima se dokazuje sposobnost

Svi dokumenti pomoću kojih gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost mogu se priložiti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranja ponuda Naručitelj može od najpovoljnijeg Ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom za nadmetanje na nekom od stranih jezika, Ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust, u smislu čl. 254., st. 1., toč. 3. ZJN 2016.

Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

# Podaci o ponudi

# Sadržaj, način izrade i način dostave

Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz sadržaja ovog Poziva.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst sadržaja ovog Poziva.

U roku za dostavu ponude Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

# Ponuda mora sadržavati:

1. Popunjeni Ponudbeni list (Prilog br. 1) koji je sastavni dio ovog Poziva

2. Tražene dokaze sposobnosti - dokumente tražene točkom 11. ovog Poziva,

3. Popunjeni Troškovnik po svim stavkama predmeta nabave koji je sastavni dio ovog Poziva (obrazac u Prilogu br. 2).

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponude se predaju putem e-maila, neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

**- naziv i adresa naručitelja,**

**- naziv i adresa ponuditelja,**

**- redni broj nabave,**

**- naziv predmeta nabave,**

**- naznaka »ne otvaraj«.**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

# Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude

Ponuda se dostavlja najkasnije do 12. travnja 2022. godine do 10.00 sati na način određen točkom 13. ovog poziva.

**Otvaranje ponuda nije javno.**

# Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj popunjava Troškovnik kako je naznačeno u Prilogu 2. ovog Poziva. Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz Troškovnika, ukupne cijene stavke te cijenu ponude za cjelokupni predmet nabave.

Ponuditelj izračunava ukupnu cijenu stavke u troškovniku kao umnožak cijene stavke (jedinične) bez PDV-a i okvirne količine stavke.

Cijenu ponude (u Troškovniku i Ponudbenom listu) Ponuditelj će upisati bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu s PDV-om.

Cijena ponude za cjelokupni predmet nabave piše se brojkama i to iskazanom na dvije decimalne znamenke.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi nabave i isporuke do mjesta isporuke s eventualnim popustima.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi.

Ako Ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

# Valuta u kojoj cijena ponude može biti izražena

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

# Kriterij odabira ponude

Kriterij za odabir ponude je najpovoljnija ponuda.

# Odabir ponude

O ishodu postupka nabave Ponuditelji se elektroničkom poštom obavještavaju najduže u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

# Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog računa/situacije na žiro račun ponuditelja u roku od 15 dana od dana doznake sredstava od strane Splitsko-dalmatinske županije na račun Naručitelja.

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja i bez primjene valutne klauzule.

# Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

Prilog 1. obrazac- Ponudbeni list

Prilog 2. obrazac – Troškovnik

Prilog 3. obrazac – Izjava o dostavi jamstva (iz točke 11.3)

***PRILOG 1.***

**PONUDBENI LIST**

1. **PODACI O NARUČITELJU:**

**OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA**

**OIB: 16755156769**

**Put Majdana 3, 21210 Solin**

1. **PREDMET NABAVE**

**Izvedba radova novog vodovodnog priključka dvorane Osnovne škole don Lovre Katića**

1. **PODACI OPONUDITELJU:**

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

OIB[[1]](#footnote-2): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Sjedište: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

IBAN[[2]](#footnote-3) \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ; U sustavu PDV-a (da/ne):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

E-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; faks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Tel.kontakt osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; E-pošta kontakt osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. **PONUDA**

Broj ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljujemo da smo u cijelosti razumjeli odredbe Poziva za nadmetanje, prikupili sve potrebne informacije, te nudimo isporučiti predmet nabave za:

|  |  |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: | kn |
| PDV: | kn |
| **Cijena ponude s PDV-om =** | **kn** |

U slučaju prihvaćanja naše ponude spremni smo s izvršenjem predmeta nabave započeti odmah po sklapanju ugovora i izvršiti radove do 30. travnja 2022. godine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | M.P. | Ponuditelj: |
|  |  |  |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

***PRILOG 2.***

1. **PODACI O NARUČITELJU:**

**OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA**

**OIB: 16755156769**

**Put Majdana 3, 21210 Solin**

1. **PREDMET NABAVE**
2. **Izvedba radova novog vodovodnog priključka dvorane Osnovne škole don Lovre Katića**

Redni broj nabave: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TROŠKOVNIK**

Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno i u suglasju sa važećim tehničkim propisima i normativima.

U jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi dodatni troškovi za potpuno dovršenje predviđenih radova iz pojedinih stavki ovog ugovornog troškovnika.

Ponuđena cijena je konačna i treba sadržavati sve predvidive specifičnosti izrade ovog objekta.

Izvođač radova mora osigurati primjerenu organizaciju rada, kvalitetan materijal i opremu, te odgovarajuću stručnu radnu snagu, koja će zajamčiti solidnu i preciznu izvedbu radova u preuzetim rokovima. Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće isprave o sukladnosti i certifikate, kao dokaz da su primijenjeni materijali kvalitete zahtjevane projektom i aktualnim standardima i normama.

U slučaju da izvođač tijekom radova želi zamijeniti materijale kao i opremu iz ugovornog troškovnika dužan je upoznati projektanta, investitora i nadzornog inženjera prije same izmjene te za iste ishoditi suglasnost projektanta, investitora i nadzornog inženjera.

Sve prikupljene isprave o sukladnosti, certifikate, te ostalu atestnu dokumentaciju izvođač radova treba prikupiti i predati prije tehničkog pregleda i/ili primopredaje građevine nadzornoj službi u primjerenom vremenskom roku.

Izvođač radova mora voditi građevinski dnevnik, a za sve izvedene količine i stavke mora izraditi dokaznicu mjera prezentiranu kroz **građevinsku knjigu**.

Izvođač radova dužan je svakodnevno gradilište držati čisto i uredno te kao takvo na završetku radova predati inevstitoru. Dužan je također svakodnevno propisno zbrinjavati otpadni materijal, te odvoziti isti na zato odgovarajuću deponiju. Sve ovo ulazi u jediničnu cijenu svake stavke radova i ne naplaćuje se posebno ako nije u troškovniku iskazano kao posebna stavka.

**Izvođač se obavezuje prije popunjavanja ovog troškovnika obići gradilište i upoznati se sa trenutnim/zatečenim stanjem.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVEDBA NOVOG VODOVODNOG PRIKLJUČKA  DVORANE OSNOVNE ŠKOLE DON LOVRE KATIĆ, SOLIN** | | | | | |
| **Opće napomene** | | | | | |
| Sve radove iz ovog troškovnika potrebno je izvesti u cijelosti do potpune gotovosti i funkcionalnosti.  Sav pomoćni spojni materijal, potrebne radne skele, vanjske i unutarnje, horizontalne i vertikalne transporte treba uključiti u cijenu. Također, potrebno je u cijenu uključiti i i potrebne ograde u skladu sa načelima zaštite na radu. Čišćenje objekta tijekom rada, nakon svih faza radova i konačno završno čišćenje također je u cijeni svih radova. Prije početka radova gradilište je potrebno ograditi prema pravilima struka. Izvođač je dužan na osnovu projekta i shema za zahtjevne elemente objekta izraditi radioničke nacrte i detalje, koje će dostaviti na uvid i odobrenje projektantu  Izvođač je dužan prije narudžbe pojedinih materijala dostaviti projektantu uzorke radi odabira vrste, kvalitetet i finalne obrade istih Izvođač je dužan prekontrolirati mjere na građevini prije naručivanja materijala Svi ugrađeni materijali pojedinačni, kao i oni ugrađeni u cjelinu gotovih elemenata moraju imati odgovarajuće ateste i dokaze kvalitete.  Izvođač je dužan ponuditi sve stavke po opisu u troškovniku, a eventualne alternative posebno opisati i izdvojiti. Promjene pojedinih stavki djelomično ili u cijelosti moguće je samo uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog organa Za međusobnu suradnju i usklađenost rada kooperanta odgovoran je izvođač radova. Svi radovi na objektu moraju se izvoditi pod stručnim nadzorom.  Ukoliko troškovnik nije jasan prije davanja ponude treba od projektanta zatražiti dodatno objašnjenje jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti će se priznati bilo kakva razlika za naplatu | | | | | |
| Sve navedeno u ovim Općim napomenama mora biti sadržano u jediničnoj i ukupnoj cijeni za ovu vrstu radova. | | | | | |
| **No.** | **OPIS STAVKE** | **JEDINICA MJERE** | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA CIJENA (kn)** | **UKUPNA CIJENA (kn)** |
| **1.** | **PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE** | | | | |
| *Sve radove demontaže i rušenja treba u pravilu izvoditi sa ručnim alatom, s osobitom pažnjom kako bi se umanjila opasnost od oštećenja djelova objekta koji nisu predmet zahvata.  Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradski deponij, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.  Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sav transport, sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremno - završne radove.* | | | | | |
| **1.** | Kombinirani (ručno-strojni) iskop probnih rovova (šliceva), pomoću kojih će se utvrditi točna pozicija vodovoda na koji se priključuje novi vodovod za dvoranu i točna pozicija ulaska postojećeg vodova u objekt. Prosječna dužina iskopa šlica iznosi 3,00 m, širine 0,80 m i dubine do 1,60 m. U jediničnoj cijeni uključene su sve aktivnosti izvršenog snimanja podzemnih vodova (iskop, ucrtavanje vodova u građevni dnevnik, zatrpavanje i izrada pješčane posteljice i nadsloja pijeska oko pronađenih vodova i zatrpavanje).  U stavci obračunati utovar i odvoz na deponiju, pronalazak deponije i svi troškovi deponiranja. Obračun se vrši po komadu iskopanog probnog poprečnog rova. | kom | 2,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Zasijcanje. rezanje asfatlta i armirane betonske ploče - jednostrano, debljine do 20 cm, armiranog u gornjoj i donjoj zoni sa trase cjevovoda. Obračun po m' reza. | m' | 40,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Razbijanje i iskop asfalta i betona s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom iskopanog materijala na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 22,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE** | | | | **0,00** |
| **2.** | **ZEMLJANI RADOVI** | | | | |
| Obračun količina vrši se prema stvarno izvedenom iskopu u sraslom stanju. Sve stavke na radovima iskopa i odvoza sadrže u jediničnoj cijeni sve radove i pomoćni materijal, zaštitu okolnih objekata i instalacija od posljedica iskopa, sve manipulacije s materijalom iz iskopa po samom gradilištu, te utovar i odvoz istog na za to predviđeno mjesto – deponij (privremeni za potrebe gradilišta). U jediničnu cijenu je uračunata i naknada za deponij. Cijena sadržava rad prema opisu stavke uz napomenu da sadržava i otežavajuće okolnosti: • rad s maksimalnom pažnjom (ručni iskop) oko ostalih instalacija koje se nalaze na terenu kako ne bi došlo do njihovog oštećenja i zaštitu istih, • kontinuirani odvoz iskopanog materijala na deponij ili utovar direktno u kamion, • odvoz gdje je ukupni pojedinačni rad 2,0-3,0 m³, • rad uz moguće crpljenje podzemne vode, nadošle površinske (oborinske) vode, mora i ostalih voda koje se pojave tijekom izvedbe, gdje je u cijeni sadržana uporaba crpki, • dovoze i ugradbe rasutog materijala gdje pojedinačni rad ne prelazi 2,0-3,0 m3,  • sva eventualna čekanja strojeva, opreme i radnika.  • eventualna lokalna proširenje i produbljenje rova, bez obzira na kategoriju tla, • po potrebi u jediničnu cijenu iskopa uključiti osiguranje stabilnosti jame-rova razupiranjem, • dio iskopanog materijala se odlaže na odgovarajući privremeni deponij, te se kasnije koristi za zatrpavanje rova.  • Iskop je u tlu “A”, ”B” i ”C” kategorije. Jedinična cijena iskopa je jednaka za sve kategorije tla. | | | | | |
| **1.** | Iskop jarka za polaganje cjevovoda u tlu “A” “B” i "C" kategorije, sa pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna, te odbacivanjem iskopanog materijala sa jedne strane jarka ili utovarom u vozilo. Iskop izvesti u svemu prema poprečnim i uzdužnim profilima iz projektne dokumentacije. Obračun po m³ iskopanog materijala. | m3 | 22,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Dodatni iskop proširenja i produbljenja jarka za vodovodno okno. Cijena prosječna bez obzira na kategoriju zemlje. | m3 | 2,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Fino ručno planiranje dna cjevovodnog rova s točnošću +/-2 cm. Obračun po m² isplanirane površine. | m2 | 22,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Dobava i razastiranje pijeska za izradu posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju pijeska granulacije 0-4mm. Pijesak se ugrađuje na dno rova uz lagano zbijanje, te po potrebi podbijanje pijeska oko cijevi. Obračun radova po kubičnom metru ugrađenog materijala posteljice. | m3 | 2,20 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Izrada obloge oko vodovodnog cjevovoda nevezanim drobljenim materijalom veličine zrna od 0 do 8 mm. Zasipavanje vršiti 30 cm iznad tjemena cijevi uz pažljivo nabijanje. Pri izradi treba paziti da se ne oštete cijevi ili spojevi. U cijenu uključena dobava materijala. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m3 | 6,60 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Zatrpavanje preostalog dijela jarka na igralištu zamjenskim materijalom (tucanik 0-32 mm). Zatrpavanje se vrši u slojevima 30 - 40 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati i sabiti do modula stišljivosti Ms > 80 MN/m2. Obračun po m³. | m3 | 8,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Zatrpavanje preostalog dijela jarka materijalom iz iskopa. Pojedini komadi ovog materijala ne smiju biti veći od 120 mm. Zatrpavanje se vrši u slojevima 30 - 40 cm, uz nabijanje. Gornju površinu fino isplanirati i sabiti do modula stišljivosti Ms > 40 MN/m2. Obračun po m3. | m3 | 3,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8.** | Odvoz materijala iz iskopa na deponiju koju treba osigurati izvoditelj radova. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz i istovar na deponiji s razastiranjem, troškovi najma zemljišta za deponiju kao i konačna sanacija zemljišta po završenim radovima. Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 21,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI** | | | | **0,00** |
| **3.** | **ZIDARSKI, BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Izvedba vodomjernog okna u terenu. Gornja ploča, dno i stijenke od vodonepropusnog armiranog betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, debljine 20 cm, koje treba izvesti u odgovarajućoj oplati. Izrada 2 cm cem.glazure, cem. mortom razreda tlačne čvrstoće C12/15 na zidovima i podu sa zaobljenim sastavima. S gornje strane komore na ulaznom oknu dolazi tipski lijevano željezni poklopac 60x60 cm, nosivosti 125 kN. Izvesti vodonepropustan spoj stijenki okna i vodovodnih cijevi. Sve komplet izvedeno i dobavljeno, uključivo potrebno razupiranje, podložni beton, oplatu, armaturu, beton, poklopac. Veličina svijetle mjere komore (d\*š\*v) 100x60x85 cm. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna. | komplet | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Izvedba betonske ploče od armiranog betona debljine kao i postojeća. Stavlja ukjlučuje i ugradnju ankera s kojima će se nova ploča povezati sa postojećom. Ploču armirati u gornjoj i donjoj zoni sa amraturnom mrežom Q226 Gornju plohu zagladiti i izvesti vodoravno. Kvaliteta betona C25/30, armature B500B. U stavku uključena armatura, beton, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradnji, vibriranje i njezi betona, te sav drugi potrebni radi i materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 4,40 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | Izrada betonskih sidara betonom C20/25 na mjestu horizontalnih loma. Prosječna potrošnja betona od 0,20 m3/kom. U cijenu uključena i potrebna oplata te metalne obujmice. i. Obračun po komadu kompletno izvedenog sidra. | komad | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ZIDARSKI, BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI** | | | | **0,00** |
| **4.** | **ASFALTERSKI RADOVI** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog habajućeg sloja kolnika AC surf, bitumen 50/70 (prema HRN EN 12591). Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 3 mm. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja, uključujući njegovo uzdužno povezivanje s okolnim asfaltom. Podlogu je potrebno temeljito očistiti te cijelu podlogu i rubove špricati sa odgovarajućom bitumenskom emulzijom (sve prema Općim tehničkim uvjetaima za radove na cestama). Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja. |  |  |  |  |
|  | AC 11 surf AG4 M4, d=4cm | m2 | 20,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI** | | | | **0,00** |
| **5.** | **MONTERSKI RADOVI VODOVODNA MREŽA** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Izvedba spoja na postojeću čeličnu pocinčanu vodovodnu cijev (5/4"), uključivo sa svim potrebnim fazonskim komadima i sitnim materijalom. Cijevi položene u rov na posteljicu od pijeska. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m' | 20,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Nabava, doprema, uskladištenje i ugradnja cjevovoda hladne sanitarne vode od plastičnih tvrdih PEHD cijevi, PE 100, prema HRN EN 12201, DIN 8074/8705, ISO 4427, klase SDR 17 za 10 bara. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti certifikat o stalnosti svojstava za navedenu normu izdanu od ovlaštenog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj te dokaz zdravstvene ispravnosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom kao i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Cijevi se spajaju sučeonim zavarivanjem ili elektrofuzijskim spojnicama, uključivo sa svim potrebnim radom, fazonskim komadima i sitnim materijalom. Cijevi položene u rov na posteljicu od pijeska. Obračun po m' ugrađene cijevi. | kom | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Nabava, doprema, uskladištenje i ugradnja cjevovoda hladne sanitarne vode od plastičnih tvrdih PEHD cijevi, PE 100, prema HRN EN 12201, DIN 8074/8705, ISO 4427, klase SDR 11 za 16 bara. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti certifikat o stalnosti svojstava za navedenu normu izdanu od ovlaštenog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj te dokaz zdravstvene ispravnosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom kao i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Cijevi se spajaju sučeonim zavarivanjem ili elektrofuzijskim spojnicama, uključivo sa svim potrebnim radom, fazonskim komadima i sitnim materijalom. Cijevi položene u rov na posteljicu od pijeska. Obračun po m' ugrađene cijevi. |  |  |  |  |
|  | DN32 | m' | 25,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Nabava, doprema i ugradnja kuglastog ventila. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i ispitanog ventila. |  |  |  |  |
|  | DN32 | kom | 2,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Sitni potrošni materijal vezan uz montažu cjevovoda koji uključuje nosače, ovjese, čelične tiple, kisik, plin, elektrode, kudjelju i ostalo. | komplet | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.** | Ispitivanje cjevovoda na tlak prema propisanim smjernicama. Punjenje cjevovoda vodom te tlačenje uporabom pumpe na tlak od 10 bara uz prisustvo nadzornog organa i predstavnika izvođača. | komplet | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **7.** | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda otopinom klora uz analizu vode od strane Zavoda za javno zdravstvo. U cijenu uračunata dobava Analitičkog izvješća o higijenskoj ispravnosti sanitarne vode. | komplet | 1,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8.** | Prikupljanje i izrada primopredajne dokumentacije uključivo sa svim potrebnim izjavama o svojstvima ugrađenog materijala | komplet | 1,00 |  | 0,00 |
|  | **UKUPNO MONTERSKI RADOVI VODOVODNA MREŽA** | | | | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA** | | | | |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE | | | | 0,00 |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI | | | | 0,00 |
| 3. | UKUPNO ZIDARSKI, BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | | | | 0,00 |
| 4. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0,00 |
| 5. | MONTERSKI RADOVI VODOVODNA MREŽA | | | | 0,00 |
|  | **UKUPNO (kn bez PDV-a)** | | | | **0,00** |
|  | **PDV (25%)** | | | | **0,00** |

***PRILOG 3.***

**NARUČITELJ: OSNOVNA ŠKOLA DON LOVRE KATIĆA OIB: 16755156769**

**Put Majdana 3, 21210 Solin**

**PREDMET NABAVE: Izvedba radova novog vodovodnog priključka dvorane Osnovne škole don Lovre Katića**

**IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA**

**za jamstveni rok**

Sukladno točki 11.3. Poziva za dostavu ponuda

Ja, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ime i prezime) (mjesto)

osobna iskaznica broj/broj putovnice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta),

OIB[[3]](#footnote-4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ćemo,

1. u slučaju da naša ponuda bude odabrana, na dan izvršenja primopredaje radova, i pošto otklonimo sve nedostatke utvrđene internim pregledom, Naručitelju uručiti jamstvo poslovne banke – bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu 10% (deset posto) od brutto vrijednosti ukupno izvedenih radova (uključivo PDV) s minimalnim trajanjem od 24 mjeseca,

2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove dajemo u produljenom trajanju od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseci što ukupno čini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseci

3. Jamstvo će biti s ukupnim rokom danim u točci 2. ove izjave i to u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice bez prigovora i neopozivo,

4. Suglasni smo da se rok iz članka 2 ove izjave primjeni kao kriteriji iz točke 18.2. Poziva.

5. Suglasni smo da u slučaju nedostavljanja jamstva za jamstveni rok Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora i ugovornu kaznu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum sastavljanja:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **ZA PONUDITELJA:** |
|  | (ime, prezime i potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) | |

1. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ili broj računa [↑](#footnote-ref-3)
3. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo. [↑](#footnote-ref-4)